此处猪肉风幕柜即放置猪肉出售的那个展示货物的柜子

当温度超过预警温度会滴滴滴报警，此时查看猪肉风幕柜温度，温度显示在机器左下角，温度显示超过20摄氏度并且闪烁（确认是哪个，因为所有的星星牌都会滴滴滴滴响），查看店外外机是否停止运转。

此情况一般是外机过热导致的，可以关闭电源，在电闸处，停机十几分钟再开启，不行的话，找白班店长处理清洗外机散热片

不行的时候看情况立即转移猪肉风幕柜内商品